	ПОГОДЖЕНО
Генеральний проєктувальник
______________________________________
(найменування, код ЄДРПОУ)
______________________________________
(посада, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Кваліфікований електронний підпис
	ЗАТВЕРДЖЕНО
Замовник
______________________________________
(найменування, код ЄДРПОУ)
______________________________________
(посада, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Кваліфікований електронний підпис


ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ
об’єкта: ______________________________________________________
(назва за пунктом 1)
Як користуватися шаблоном
1. Шаблон складено за додатком Б ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зі Змінами № 1 і № 2 (32 пункти) і Порядком розроблення проектної документації на будівництво об’єктів (наказ Мінрегіону № 45, редакція від 28.08.2026).
1. Склад пунктів можна змінювати з огляду на особливості об’єкта (примітка 2 до додатка Б). Пункти 23 і 29, цивільний захист і доступність, залишайте окремими (Порядок № 45, п. 4.2). Якщо будуть підготовчі роботи, зазначте розроблення проєкту підготовчих робіт (ДБН А.2.2-3:2014, п. 4.7).
1. Завдання затверджує замовник кваліфікованим електронним підписом за погодженням із генеральним проєктувальником. Офіційний документ електронний, його примірник генпроєктувальник завантажує до Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ; цей файл допомагає узгодити зміст до підписання.
1. Колонка «Що вписати (порада архітектора)» містить поради архітекторів AIMM. Перед погодженням видаліть її.

	№
	Пункт
	Що вписати (порада архітектора)
	Ваші дані

	1. Об’єкт і учасники

	1
	Назва та місцезнаходження об’єкта
	Назва, з якої видно вид будівництва й місце: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: …». Кадастровий номер ділянки. Назва однакова на всіх стадіях (Порядок № 45, п. 8); для захисних споруд і споруд подвійного призначення в ній також вид споруди, клас (група) і місткість.
	

	2
	Підстава для проєктування
	Рішення замовника будувати (рішення власника, протокол, договір) і реквізити вихідних даних: номер і дата МУО та технічних умов. Якщо МУО не потрібні, підстава для цього.
	

	3
	Вид будівництва
	Нове будівництво, реконструкція, реставрація чи капітальний ремонт. Вид має збігатися з назвою об’єкта.
	

	4
	Дані про інвестора
	Найменування, код ЄДРПОУ, адреса. Якщо інвестор і замовник є однією особою, так і вкажіть.
	

	5
	Дані про замовника
	Найменування, код ЄДРПОУ, адреса, хто підписує завдання кваліфікованим електронним підписом. Документ на право власності чи користування ділянкою (або договір суперфіцію).
	

	6
	Джерело фінансування
	Власні кошти, кредит, бюджет або змішане фінансування. Для нового будівництва чи реконструкції за державні капітальні вкладення або кредити під державні гарантії завдання складають на підставі схваленого (відібраного) інвестиційного проєкту (Порядок № 45, п. 4.1).
	

	8
	Дані про генерального проєктувальника
	Найменування, код ЄДРПОУ, головний архітектор і (або) головний інженер проєкту з номерами кваліфікаційних сертифікатів.
	

	2. Організація проєктування

	7
	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проєктування
	Чи порівнювати кілька варіантів за вартістю й ефективністю. Девелоперу корисно мати на етапі концепції два-три варіанти об’єму з підрахунком площі на продаж у кожному.
	

	9
	Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії
	Одна, дві чи три стадії, наприклад ескізний проєкт → «Проєкт» → робоча документація (ЕП → П → Р), і яка з них затверджувальна. Вирішують замовник і генпроєктувальник разом (Порядок № 45, п. 11.1).
	

	13
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів
	Скільки черг і що в кожній. Проєкт на окрему чергу можна затвердити, лише якщо це передбачено завданням і відображено в схваленій попередній стадії: ескізному проєкті, ТЕО чи ТЕР (Порядок № 45, п. 9).
	

	15
	Вказівки про необхідність:
	Позначте лише потрібне: окремі технічні завдання й індивідуальні технічні вимоги; варіанти чи конкурс; попередні погодження; візуалізації, макет, інтер’єри, зокрема з 3D-моделі; науково-дослідні роботи й супровід з урахуванням BIM; технічний захист інформації; правила обміну даними й вимоги до інформаційних моделей. Тут же: чи потрібен проєкт підготовчих робіт (ДБН А.2.2-3, п. 4.7).
	

	1)
	розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог
	

	2)
	розроблення окремих проєктних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах
	

	3)
	попередніх погоджень проєктних рішень
	

	4)
	виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проєктування об’єкта 3D (за необхідності)
	

	5)
	виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності)
	

	6)
	технічного захисту інформації
	

	7)
	опису процедур обміну інформацією між учасниками проєктування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проєкту та правил інформаційного моделювання
	

	28
	Необхідність виконання науково-технічного супроводу
	Чи потрібен науково-технічний супровід (зокрема для складних конструкцій, висотних будівель, нових технологій) і хто його виконує.
	

	31
	Вимоги до електронної версії проєктної документації
	Формати: PDF із кваліфікованим електронним підписом для ЄДЕССБ, креслення в DWG, інформаційна модель в IFC, якщо проєкт ведуть у BIM.
	

	32
	Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт (може визначатися із застосуванням міжнародних систем вимірювання)
	Формат (XLSX), деталізація за розділами й чергами; для іноземного інвестора за потреби міжнародні правила обміру.
	

	3. Ділянка та умови будівництва

	10
	Дані про інженерні вишукування
	Що вже є (топографо-геодезична зйомка М 1:500, інженерно-геологічні вишукування, обстеження будівель) і хто замовляє решту. Без геології не варто обіцяти підземні поверхи.
	

	11
	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані й підтоплювані території тощо)
	Сейсмічність, просадні ґрунти, підтоплення, гірничі виробки, щільна забудова поруч, мережі через ділянку. Якщо нічого з цього немає, так і напишіть.
	

	18
	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів
	Підтоплення, зсуви, схили, підпірні стіни, дренаж. Особливо для ділянок зі складним рельєфом і біля води.
	

	19
	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності)
	Обсяг розділу ОВНС. Якщо об’єкт підлягає оцінці впливу на довкілля, розділ виконують з урахуванням її результатів, а самі результати додають до проєкту (Порядок № 45, п. 21).
	

	4. Архітектура й функціональна програма

	12
	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта, у тому числі функціональні групи приміщень, назви та площі приміщень
	Головний пункт для девелопера: функціональна програма. Групи приміщень із площами й кількістю; для житла квартирографія (типи, площі, частки), для готелю номерний фонд, для офісу кількість робочих місць. Поверховість у межах МУО.
	

	14
	Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об’єкта, основних конструктивних і технологічних рішень
	Клас наслідків СС1, СС2 чи СС3 для кожної будівлі за ДСТУ 8855 і розрахунковий строк експлуатації. Від класу залежать експертиза й склад проєкту.
	

	16
	Потужність або характеристика об’єкта будівництва, виробнича програма
	Ключові показники: загальна площа, кількість квартир, номерів, місць чи відвідувачів, машиномісць; для виробництва потужність і виробнича програма.
	

	17
	Вимоги до благоустрою майданчика
	Двори, дитячі й спортивні майданчики, озеленення, покриття, освітлення, огорожі, місця для відходів. Можна додати референси.
	

	26
	Призначення нежитлових поверхів
	Що на першому й підземних поверхах: комерційні приміщення з окремими входами, паркінг, комори, технічні приміщення.
	

	27
	Перелік будівель та споруд, що проєктуються у складі комплексу (будови)
	Усі будівлі й споруди комплексу: секції, паркінг, трансформаторна підстанція, котельня, насосні, з прив’язкою до черг.
	

	5. Інженерія й ресурси

	20
	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
	Цільовий клас енергоефективності, джерело тепла (ІТП, котельня, тепловий насос), рекуперація, сонячні панелі, облік ресурсів.
	

	21
	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник
	Конструктивна система й матеріали, якщо в замовника є вимоги: монолітний каркас, дерев’яні конструкції, модульні рішення, певні системи фасадів чи обладнання.
	

	30
	Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9171
	Вода, енергія, матеріали й відходи: збирання дощової води, сортування відходів, матеріали повторного використання.
	

	6. Безпека й доступність

	22
	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	Контроль доступу, відеоспостереження, охорона, розділення потоків персоналу й відвідувачів; для виробництва умови праці.
	

	23
	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
	Окремим пунктом (Порядок № 45, п. 4.2). Чи потрібна захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття) або споруда подвійного призначення: для нового багатоквартирного будинку, гуртожитку чи готелю класу СС2 або СС3, де постійно перебуватимуть понад 50 людей або періодично понад 100, вона обов’язкова (ч. 10 ст. 31 Закону).
	

	24
	Вимоги з пожежної безпеки об’єкта
	Вимоги понад нормативні, якщо їх висуває орендар, оператор чи страховик: спринклери, системи оповіщення, димовидалення.
	

	25
	Вимоги до розроблення спеціальних заходів
	Заходи, яких вимагає специфіка об’єкта: шумо- й віброзахист, екранування, особливі режими. Якщо не потрібні, напишіть «не передбачаються».
	

	29
	Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40
	Окремим пунктом (Порядок № 45, п. 4.2): безбар’єрні входи й шляхи руху, ліфти, санвузли, кількість квартир чи номерів для людей з інвалідністю.
	


Основні вихідні дані
	№
	Пункт
	Ваші дані

	1
	Містобудівні умови та обмеження
	номер і дата або підстава, чому не потрібні

	2
	Технічні умови
	номер і дата для кожної мережі: водопостачання (з пожежогасінням), каналізація, зливова каналізація, електропостачання, тепло, газ, зовнішнє освітлення, зв’язок

	3
	Завдання на проєктування
	цей документ


Додаток. Інші вихідні дані від замовника
За додатком А ДБН А.2.2-3:2014. Конкретний перелік визначають у договорі на проєктування.
	№
	Вихідні дані
	Наявність (є, замовляємо, не потрібно)

	1
	Фрагмент чинної містобудівної документації території
	

	2
	Цифрова модель місцевості, інформаційна модель будівельного активу, зокрема хмара точок сканування (за наявності)
	

	3
	Вихідні дані для розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (за потреби)
	

	4
	Пропозиції щодо будівельної продукції та обладнання з показниками енергоефективності (якщо відомо)
	

	5
	Матеріали інвентаризації й рішення про знесення будівель і зелених насаджень (за потреби)
	

	6
	Дані для організації будівництва й кошторисної документації
	

	7
	Технічні завдання на проєктно-конструкторську й проєктно-технологічну документацію (за потреби)
	

	8
	Для виробничих об’єктів: номенклатура продукції, виробнича програма, дані про обладнання
	

	9
	Дані для оцінювання життєвого циклу об’єктів комплексу (за потреби)
	

	10
	Дані про категорії корозійної агресивності атмосфери, води й ґрунту; для сталевих конструкцій ступінь довговічності
	

	11
	Для реконструкції й капітального ремонту: звіти обстеження конструкцій, обмірні креслення, інформаційні моделі (за наявності), відомості про мережі
	


Пояснення до кожного пункту, приклади й типові помилки: aimm-group.com/zavdannia-na-proiektuvannia/
Шаблон AIMM · aimm-group.com	Сторінка  з 
